多数显示器默认频率是60Hz，即1秒刷新60次，所以理论上最小间隔为1/60\*1000ms ＝ 16.7ms